[bookmark: _GoBack]数字化移动交互式心肺复苏模拟人技术参数要求
1、采用高分子弹性体及进口 ABS，材质新颖，经久耐用;
2、模拟人解剖特征明显，皮肤手感真实，外观逼真;
3、瞳孔对比，可实现对光反射;
4、标准气道开放;
5、可进行人工口对口呼吸(吹气)，内置肺袋，吹气时胸部起伏;
6、可进行人工手位胸外按压，内置饱和填充，体现真实按压手感;
7、模拟人与电脑端无线连接。
8、多种操作方式：可进行 CPR训练、模拟考核、实战模式、竞赛模式和单人体语音提示训练模式。
★9、可腰部一键启动竞赛模式。
★从第一次按压开始计时，以5个循环为系统评判周期，一周期最长时间不超过155秒。
★全程无提醒，系统自动根据心肺复苏考核标准进行评判，如未抢救成功，自动进入下一评判周期，直至抢成功。模拟真实心肺复苏抢救。
10、操作结束后可打印操作过程。
11、可进行气管插管、鼻咽通气的训练操作与教学演示。控制器中文语音播报提示正确操作插入气道、错误操作入食道，错误操作使喉镜造成牙齿受压。
12、配备AED 训练机，采用7寸液晶触摸彩屏显示，高清动画指导操作。模拟急救现场AED 的工作流程，但无高压电击除颤工作。连接配套的心肺复苏模拟人操作时，语音提示电极片是否贴放正确。
配置:
1.全身心肺复苏模拟人1具
2.笔记本电脑1台
3.手拉推式硬塑箱1只
4.复苏操作垫1条
5.一次性 CPR消毒面膜1盒
6.可换肺囊装置5套
7.衣服1套
8.热敏打印机1套
9.无线路由器1个
10. CPR操作软件1套
11.外接电源线1条
12. AED 训练机1套
13.气管插管1根

以上参数均需满足，★项为重要性能参数需提供证明材料（彩页、说明书、技术参数白皮书等），中标企业中标后签订合同前需提供中标型号产品进行现场演示以上功能，不能满足者将视为虚假应标。

